**Компьютерные сети. ДЗ №2.**

Для корректной работы сети, необходимо и достаточно было сделать следующее:

1) Поменять подключение кабелей на Wireless Router0. Порт Internet (маршрутизатор) должен смотреть в сторону коммутатора Switch1. Порты Ethernet - для подключения устройств локальной сети: Hub0, Repeater0, Switch0, Laptop1-5, PC0 и PC1.

2) В настройках сетевой карты на Laptop2 необходимо установить флажок на DHCP, чтобы устройство получило IP-адрес от Wireless Router0.

Итоговая схема с рабочими линками и указанием доменов коллизий и широковещательных доменов:

